void setup()

{

pinMode(10, INPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

}

void loop()

{

int r=digitalRead(10);

if(r==HIGH)

{digitalWrite(12,HIGH);

delay(200);d

igitalWrite(12,LOW);

delay(200);

}

else{digitalWrite(12,HIGH);

}