void setup()

{

pinMode(0, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(0, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(0, LOW);

delay(1000);

}